[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IPX ROUTE

カテゴリー：IPX / 経路制御
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`DELETE IPX ROUTE=network`

network: IPXネットワーク番号（32ビット長。16進数最大8文字。先頭のゼロは省略可能）

IPXルーティングテーブルからスタティック経路を削除する。

パラメーター

ROUTE: 宛先ネットワーク番号

例

``■ IPXルーティングテーブルからネットワーク10889への経路情報を削除する。
`DELETE IPX ROUTE=10889`

関連コマンド

ADD IPX ROUTE
SHOW IPX ROUTE

参考

“IPX Router Specification”, v1.2, Novell, Inc., Part Number 107-000029-001

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P