[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP DNS CACHE

カテゴリー：IP / 名前解決

`SHOW IP DNS CACHE`

DNSキャッシュの内容を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip dns cache

    DNS Cache                Entries ... 5 (1480 bytes)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Domain Name                                      IP Address        TTL   Matches
      (IPv6 Address)                                                  (Min)
    --------------------------------------------------------------------------------
    ar720-2-eth1.birds.or.jp                         192.168.20.1       29         0
    ar410-vlan1.birds.or.jp                          ---                29         0
      ::
    ar410-eth0.birds.or.jp                           172.16.10.254      29         0
    ar720-1-eth0.birds.or.jp                         192.168.10.1       29         1
    kijitora.birds.or.jp                             192.168.10.100     17         2
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Entries | キャッシュエントリー数（カッコ内はメモリー消費量）
Domain Name | ドメイン名
IP Address | IPアドレス
TTL | エントリーの残り有効期限（分）
Matches | キャッシュヒット数（問い合わせに対してキャッシュエントリーの内容で応答した回数）

関連コマンド

ADD IP DNS
DELETE IP DNS
DISABLE IP DNSRELAY
ENABLE IP DNSRELAY
SET IP DNS
SET IP DNS CACHE
SET IP NAMESERVER
SET IP SECONDARYNAMESERVER
SHOW IP DNS
TELNET

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P