[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DELETE PING POLL

カテゴリー：IP / Pingポーリング

`DELETE PING POLL=poll-id`

poll-id: PingポーリングID（1〜100）

Pingポーリングの監視対象機器を削除する。

パラメーター

POLL: PingポーリングID

関連コマンド

ADD PING POLL
DISABLE PING POLL
ENABLE PING POLL
RESET PING POLL
SET PING POLL
SHOW PING POLL

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P