[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE BGP DEBUG

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-08 が必要

`DISABLE BGP DEBUG[={MSG|STATE|UPDATE|ALL}[,...]] [PEER=ipadd]`

ipadd: IPアドレス

BGP-4のデバッグオプションを無効にする。

パラメーター

DEBUG: デバッグオプション。カンマ区切りで複数指定が可能。省略時はALL（すべて）の意味になる。

PEER: デバッグの対象となるBGPピアのIPアドレス。省略時はすべてのBGPピアが対象となる。

関連コマンド

ENABLE BGP DEBUG

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC2796, BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP
RFC2842, Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918, Route Refresh Capability for BGP-4
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P