[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE PIM

カテゴリー：IPマルチキャスト / PIM
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`ENABLE PIM`

PIM（Protocol Independent Multicast）モジュールを有効にする。デフォルトは無効。

関連コマンド

ADD PIM BSRCANDIDATE
ADD PIM INTERFACE
ADD PIM RPCANDIDATE
DISABLE PIM
SET PIM
SET PIM INTERFACE
SHOW PIM

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05
draft-ietf-pim-dm-new-v2-01

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P