[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH LOOPDETECTION COUNTER

カテゴリー：スイッチング / ポート

`SHOW SWITCH LOOPDETECTION COUNTER [PORT={port-list|ALL}]`

ループガード（LDF検出）機能に関するポートごとの統計情報と状態を表示する。

パラメーター

PORT: ポート番号。省略時およびALL指定時はすべてのポートが対象となる。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch loopdetection counter

    Switch Loop Detection Counter
    --------------------------------------------------------------------------------
    LDF Method

      Port         Date/Time           Tx          Rx          Status
      -----------------------------------------------------------------
      1                 -              0           0           Enabled
      2                 -              0           0           Enabled
      3                 -              1           0           Enabled
      4      28-Dec-2009 14:12:58      0           1           Enabled
      5                 -              0           0           Enabled
      6                 -              0           0           Enabled
    ...

表 1
Port | ポート番号
Date/Time | 最後にループを検出した日時
Tx | LDFの送信数
Rx | LDFの受信数
Status | ループガード（LDF検出）機能の有効・無効

関連コマンド

ENABLE SWITCH LOOPDETECTION
ENABLE SWITCH PORT
SET SWITCH LOOPDETECTION
SHOW SWITCH LOOPDETECTION

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P