[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW OSPF ROUTE

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`SHOW OSPF ROUTE[=ipadd] [AREA={BACKBONE|area-number}] [TYPE={AB|ASBR}]`

ipadd: IPアドレス
area-number: OSPFエリアID（a.b.c.dの形式）

エリア境界ルーター（ABR）およびAS境界ルーター（ASBR）への経路情報を表示する。

パラメーター

ROUTE: 経路の宛先となるルーターのID。「0」によるワイルドカード指定も可能で、「172.16.0.0」のように指定すると「172.16」ではじまるすべてのルーターIDにマッチする。省略時はすべての経路が表示される。

AREA: エリアID。省略時はすべてのエリアが対象となる。

TYPE: 経路の種類。ABはABRへの経路、ASBRはASBRへの経路だけを表示する。省略時はすべての経路が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ospf route

    OSPF Routes

    Destination       Mask              NextHop             Interface           Age
    DLCI/Circ.        Type     Policy   Protocol            Metrics      Preference
    -------------------------------------------------------------------------------
    Area backbone AB routes:
    3.3.3.3           255.255.255.255   192.168.10.3        vlan1                 0
    -                 ospfAB   0        ospf                1                    10
    2.2.2.2           255.255.255.255   192.168.10.2        vlan1                 0
    -                 ospfAB   0        ospf                1                    10
    1.1.1.1           255.255.255.255   192.168.10.1        vlan1                 0
    -                 ospfAB   0        ospf                1                    10

    ASBR routes:
    4.4.4.5           255.255.255.255   172.16.192.2        vlan2                 0
    -                 ospfAS   0        ospf                1                    10
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
Destination | ABR/ASBRのルーターID
DLCI/Circ. | 未サポート
Mask | ルートマスク。常に255.255.255.255
Type | 経路エントリータイプ。ospfAB（ABRへの経路）、ospfAS（ASBRへの経路）のいずれか
Policy | ルーティングポリシー。常に0
NextHop | ネクストホップルーター。宛先に直接到達できる場合は0.0.0.0
Protocol | 経路情報のソースプロトコル。常にospf
Interface | 同経路宛てのパケットを送出するインターフェース
Metrics | メトリック
Age | 経路情報の年齢（秒）
Preference | 送出時の優先度。エリア内の経路は10、エリアをまたぐ経路は11

関連コマンド

SHOW OSPF AREA
SHOW OSPF INTERFACE
SHOW OSPF RANGE

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P