[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IP ADVERTISE INTERFACE

カテゴリー：IP / IPインターフェース

`DELETE IP ADVERTISE INTERFACE=vlan-if`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

指定したIPインターフェースでICMPルーター通知を無効にする。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェースの下位インターフェース（VLAN）を指定する。

関連コマンド

ADD IP ADVERTISE INTERFACE
DISABLE IP ADVERTISE
SHOW IP ADVERTISE
SHOW IP INTERFACE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC1256, ICMP Router Discovery Messages

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P