[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DELETE OSPF SUMMARYADDRESS

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`DELETE OSPF SUMMARYADDRESS=ipadd`

ipadd: IPアドレス

AS外部経路の集約設定（集約経路エントリー）を削除する。
集約されていたAS外部経路は、再び個別通知されるようになる。
本コマンドはAS境界ルーター（ASBR）でのみ意味を持つ。

パラメーター

SUMMARYADDRESS: 集約後のネットワークアドレス。ADD OSPF SUMMARYADDRESSコマンドで指定したもの。

関連コマンド

ADD OSPF SUMMARYADDRESS
SET OSPF
SET OSPF SUMMARYADDRESS
SHOW OSPF SUMMARYADDRESS

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P