[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DESTROY IGMP FILTER

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP

`DESTROY IGMP FILTER=filter-id`

filter-id: フィルター番号（1〜99）。

IGMPフィルターを削除する。IGMPフィルターを削除する場合は、あらかじめスイッチポートから該当フィルターを適用解除しておく必要がある。

パラメーター

FILTER: フィルター番号（1〜99）。

関連コマンド

ADD IGMP FILTER
CREATE IGMP FILTER
DELETE IGMP FILTER
SET IGMP FILTER
SET SWITCH PORT
SHOW IGMP FILTER
SHOW SWITCH PORT

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P