[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW FLASH

カテゴリー：運用・管理 / 記憶装置とファイルシステム

`SHOW FLASH`

フラッシュファイルシステム（FFS）に関する情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show flash

    FFS info:
    global operation ...... none
    flash compaction  ..... enabled
    compaction count ...... 0
    est compaction time ... 84 seconds
    files .................   3546456 bytes  (5 files)
    garbage ...............         0 bytes
    free ..................  28828328 bytes
    required free block ...    131072 bytes
    total .................  32505856 bytes

    diagnostic counters:
    event      successes        failures
    --------------------------------------
    get                0              0
    open               0              0
    read               5              0
    close              4              0
    complete           0              0
    write              0              0
    create             0              0
    put                0              0
    delete             0              0
    check             13              0
    erase              0              0
    compact            0              0
    verify             0              0
    --------------------------------------

表 1
global operation | フラッシュに対して実行中の処理。none、restarting、erasing、compacting、verifyingのいずれか。
flash compaction | 未サポート
compaction count | 全消去後のコンパクション実行回数。
est compaction time | 現時点におけるコンパクションの推定所要時間
files | ファイルが使用している容量
garbage | 削除されたファイルが使用している容量
free | 未使用容量
required free block | 必要最小ブロックサイズ
total | フラッシュの総容量
diagnostic counters | 各種FFSオペレーションの成功/失敗回数

関連コマンド

ACTIVATE FLASH COMPACTION
SHOW FLASH PHYSICAL

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P