[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE MSTP CIST PORT

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`DISABLE MSTP CIST PORT={port-list|ALL}`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定ポートにおいて、CIST（Common and Internal Spanning Tree）に対するマルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）の動作を無効にする。CISTにおいては、デフォルトですべてのポートでMSTPの動作が有効化されている。
無効にしたポートはディスカーディング状態となり、同ポートではフレームが転送されなくなる。

パラメーター

PORT: ポート番号。複数指定が可能。ALLを指定した場合はすべてのポートが対象となる。

関連コマンド

DISABLE MSTP MSTI PORT
ENABLE MSTP CIST PORT
SHOW MSTP CIST
SHOW MSTP CIST PORT

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P