[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET IP SECONDARYNAMESERVER

カテゴリー：IP / 名前解決

`SET IP SECONDARYNAMESERVER=ipadd`

ipadd: IPアドレス

セカンダリーDNSサーバーのIPアドレスを設定する（ADD IP DNSコマンドに置き換え）。
セカンダリーDNSサーバーは、プライマリーDNSサーバーから20秒間応答がなかった場合に使用される。DNSサーバーアドレスの設定はSHOW IPコマンドで確認できる。

パラメーター

SECONDARYNAMESERVER: セカンダリーDNSサーバーのIPアドレス。設定を解除するには0.0.0.0を指定する。

備考・注意事項

ファームウェアバージョン2.3より、本コマンドはADD IP DNSコマンド、SET IP DNSコマンドに置き換えられた。後方互換性のために残されているが、設定保存時にはADD IP DNS/SET IP DNSに自動変換される。

関連コマンド

ADD IP DNS
ADD IP HOST
DELETE IP DNS
DELETE IP HOST
SET IP DNS
SET IP DNS CACHE
SET IP DNSRELAY
SET IP HOST
SET IP NAMESERVER
SHOW IP
SHOW IP DNS
SHOW IP DNS CACHE
SHOW IP HOST
TELNET

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P