[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE IPV6 RIP

カテゴリー：IPv6 / 経路制御（RIPng）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-13 が必要

`DISABLE IPV6 RIP`

RIPngを無効にする。デフォルトは無効。

関連コマンド

ADD IPV6 RIP
DELETE IPV6 RIP
ENABLE IPV6 RIP
SHOW IPV6 RIP

参考

RFC2080, RIPng for IPv6
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P