[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE IP ROUTE

カテゴリー：IP / 経路制御

`ENABLE IP ROUTE {CACHE|COUNT|MULTIPATH}`

IPルートキャッシュ、ルートカウンター、等価コストマルチパス（ECMP）ルーティングを有効にする。

パラメーター

CACHE: ルートキャッシュを有効にする。デフォルトは有効。

COUNT: ルートカウンターを有効にする。デフォルトは無効。

MULTIPATH: 等価コストマルチパス（ECMP）ルーティングを有効にする。デフォルトは有効。

関連コマンド

DISABLE IP ROUTE
SHOW IP ROUTE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L