[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ACTIVATE SCRIPT

カテゴリー：運用・管理 / スクリプト

`ACTIVATE SCRIPT=filename [OUTPUT={LOG}] [parameters]`

filename: ファイル名（[device:]filename.extの形式。device:省略時はflash:と見なされる。拡張子は.scpか.cfg）
parameters: スクリプトに対する引数（スペース区切りで8個まで。スクリプト中では変数%1〜%8で参照できる）

指定したスクリプトを実行する。

パラメーター

SCRIPT: スクリプトファイル名（拡張子は.scpまたは.cfg）。拡張子を省略した場合は.scpとみなされる。

OUTPUT: スクリプトが出力する文字列の送り先。現時点ではLOG（ログに出力）のみサポート。指定がない場合はTTY（端末画面）に出力される。

例

``■ 引数を2つとるスクリプトsendmail.scpを実行する。
`ACTIVATE SCRIPT=sendmail.scp "someone@somewhere.com" "warning"`

備考・注意事項

OUTPUT=LOGを指定しても、デフォルトではSHOW LOGコマンドでスクリプトの実行結果を見ることができない。これは、スクリプト出力のログレベル（SEVERITY）が2であるのに対し、ログ機能のデフォルト設定ではログレベル3以上のメッセージしか記録しないようなフィルターが定義されているため。

関連コマンド

ADD SCRIPT
DEACTIVATE SCRIPT
DELETE SCRIPT
SET SCRIPT
SHOW SCRIPT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L