[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE TCP

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`DELETE TCP=tcb`

tcb: TCPコネクション番号

スイッチ自身と任意のIPノードとの間のアクティブな（Established）TCPコネクションを強制終了させる。

パラメーター

TCP: TCPコネクション（Transmission Control Block）番号。SHOW TCPコマンドで表示されるConnection TableのIndex値を指定する。

関連コマンド

SHOW TCP

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC793, TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L