[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET OSPF NEIGHBOUR

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`SET OSPF NEIGHBOUR=ipadd PRIORITY=0..255`

ipadd: IPアドレス

スタティック登録したOSPF隣接ルーターの設定パラメーターを変更する。

パラメーター

NEIGHBOUR: OSPF隣接ルーターのIPアドレス。ADD OSPF NEIGHBOURコマンドで指定したのと同じ値を指定する。

PRIORITY: 隣接ルーターのルーター優先度。

関連コマンド

ADD OSPF NEIGHBOUR
DELETE OSPF NEIGHBOUR
SHOW OSPF NEIGHBOUR

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L