[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD NTP PEER

カテゴリー：運用・管理 / NTP

`ADD NTP PEER=ipadd`

ipadd: IPアドレス

時刻同期をとるNTPサーバーのIPアドレスを設定する。NTPサーバーは1つしか設定できない。

パラメーター

PEER: NTPサーバーのIPアドレス

例

``■ NTPサーバー「192.168.10.5」を使って時刻を合わせる。タイムゾーンは日本（JST +09:00）
`ENABLE NTP
ADD NTP PEER=192.168.10.5
SET NTP UTCOFFSET=JST
RESET NTP`

関連コマンド

DELETE NTP PEER

参考

RFC958, Network Time Protocol (NTP)
RFC1305, Network Time Protocol (Version 3) Specification, Implementation and Analysis

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L