[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE VLAN SUBNET

カテゴリー：スイッチング / バーチャルLAN

`DELETE VLAN={vlanname|1..4094} SUBNET={ipadd|ALL}`

vlanname: VLAN名（1〜32文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字は区別しない）
ipadd: IPアドレス

VLANに関連付けられているIPサブネットを削除する。

パラメーター

VLAN: VLAN名またはVLAN ID

SUBNET: サブネットアドレス

関連コマンド

ADD VLAN PORT
ADD VLAN PROTOCOL
DELETE VLAN PORT
SHOW VLAN

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L