[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET CONFIG

カテゴリー：運用・管理 / コンフィグレーション

`SET CONFIG={filename|NONE}`

filename: ファイル名（[device:]filename.extの形式。device:省略時はflash:と見なされる。拡張子は.scpか.cfg）

起動時に読み込まれるデフォルトの設定ファイル（起動時設定ファイル）を指定する。

パラメーター

CONFIG: 設定スクリプトファイル（.cfgまたは.scp）。NONEを指定した場合は、起動時設定ファイルが「なし」になるが、その場合でもboot.cfgという名前のファイルが存在した場合は、起動時に自動実行される。

例

``■ フラッシュメモリー上のファイルbasic.cfgを起動時設定ファイルに指定する。
`SET CONFIG=basic.cfg`

備考・注意事項

コンパクトフラッシュ（CF）上のファイルを起動時設定ファイルに指定することはできない。

関連コマンド

CREATE CONFIG
RESTART
SHOW CONFIG

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L