[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DESTROY MSTP MSTI

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`DESTROY MSTP MSTI=instance`

instance: MSTインスタンスID（1〜4094）

MSTインスタンスを削除する。
VLANが関連付けられているMSTインスタンスは削除できないので、あらかじめDELETE MSTP MSTI VLANコマンドを実行して、所属VLANをすべて削除してから本コマンドを実行すること。

パラメーター

MSTI: MSTインスタンスID

例

``■ MSTインスタンス「1」を削除する。
`DESTROY MSTP MSTI=1`

関連コマンド

CREATE MSTP MSTI
DELETE MSTP MSTI VLAN
SHOW MSTP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L