[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE DVMRP INTERFACE

カテゴリー：IPマルチキャスト / DVMRP

`DELETE DVMRP INTERFACE=vlan-if`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

指定したインターフェースでDVMRP（Distance Vector Multicast Routing Protocol）を無効にする。
指定したインターフェース経由で学習した経路情報はすべて削除される。

パラメーター

INTERFACE: IP（VLAN）インターフェース名

関連コマンド

ADD DVMRP INTERFACE
DISABLE DVMRP
RESET DVMRP INTERFACE
SHOW DVMRP

参考

draft-ietf-idmr-dvmrp-v3-10

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L