[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP ICMPREPLY

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`SHOW IP ICMPREPLY`

ICMPメッセージの送信/非送信設定を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip icmpreply

       ICMP Reply Messages:
    ------------------------------------------------
      Network Unreachable ... ENABLED
      Host Unreachable ...... ENABLED
      Redirect .............. ENABLED

表 1
ICMP Reply Messages | 設定変更可能なICMPメッセージと送信（ENABLED）/非送信（DISABLE）

関連コマンド

DISABLE IP ICMPREPLY
ENABLE IP ICMPREPLY

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L