[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW QOS PRIO2QUEUEMAP

カテゴリー：スイッチング / QoS

`SHOW QOS PRIO2QUEUEMAP`

タグ付きパケットの802.1pユーザープライオリティー値と、本製品の送信キューのマッピングを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show qos prio2queuemap

     Vlan Tag user Priority to Queue Mapping
     ------------------------------------------------------------------------------

     User Priority      Queue
     ------------------------
     0                  2
     1                  0
     2                  1
     3                  3
     4                  4
     5                  5
     6                  6
     7                  7
     ------------------------

表 1
User Priority | タグ付きパケットの802.1pユーザープライオリティー値
Queue | タグ付きパケットに割り当てる送信キュー番号

関連コマンド

SET QOS PRIO2QUEUEMAP

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L