[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DESTROY CLASSIFIER

カテゴリー：スイッチング / クラシファイア

`DESTROY CLASSIFIER={rule-list|ALL}`

rule-list: クラシファイア番号（1〜9999。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

クラシファイア（汎用パケットフィルター）を削除する。
ハードウェアパケットフィルターやQoSフローグループに関連付けられているクラシファイアは削除できない。

パラメーター

CLASSIFIER: クラシファイア番号。ALLを指定した場合は、すべてのクラシファイアが削除される

例

``■ クラシファイア「10」「12」「13」を削除する。
`DESTROY CLASSIFIER=10,12-13
` ■ すべてのクラシファイアを削除する。
`DESTROY CLASSIFIER=ALL`

関連コマンド

CREATE CLASSIFIER
SET CLASSIFIER
SHOW CLASSIFIER

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L