[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# PURGE PORTAUTH PORT

カテゴリー：スイッチング / ポート認証

`PURGE PORTAUTH[={8021X|MACBASED}] PORT={port-list|ALL}`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定ポートにおけるポート認証機能（802.1X認証、MACベース認証）の設定をすべて削除する。

パラメーター

PORTAUTH: 認証メカニズム。8021X（802.1X認証）、MACBASED（MACベース認証）から選択する。省略時は8021Xと見なされる。

PORT: スイッチポート。複数指定が可能。

備考・注意事項

ランタイムメモリー上にある、指定ポートの802.1X関連の設定がすべて削除されるため、運用中のシステムで本コマンドを実行するときは十分に注意すること。

関連コマンド

DISABLE PORTAUTH
DISABLE PORTAUTH PORT
SHOW PORTAUTH PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L