[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ADD VRRP

カテゴリー：VRRP / 一般コマンド

`ADD VRRP=vr-identifier IPADDRESS=ipadd`

vr-identifier: バーチャルルーターID（VRID。1〜255）
ipadd: IPアドレス

バーチャルルーターにセカンダリーIPアドレスを追加する。
セカンダリーIPアドレスは16個まで追加できる。プライマリーIPアドレスを削除したり、変更したりすることはできない。

パラメーター

VRRP: バーチャルルーターID（VRID）

IPADDRESS: セカンダリーIPアドレス。VLANインターフェースが所属するIPサブネット内のアドレスでなくてはならない。

備考・注意事項

セカンダリーIPアドレス追加時は、同一VRIDのすべてのルーターに追加すること。

関連コマンド

ADD VRRP
CREATE VRRP
DISABLE VRRP
SHOW VRRP

参考

RFC2338, Virtual Router Redundancy Protocol

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L