[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE USER RSO

カテゴリー：運用・管理 / セキュリティー

`DELETE USER RSO IP=ipadd[-ipadd]
DELETE USER RSO IP=ip6add/plen
DELETE USER RSO IP=ip6add-ip6add`

ipadd: IPv4アドレス
ip6add: IPv6アドレス
plen: プレフィックス長（1〜128ビット）

セキュリティーモード時にSecurity Officer権限でTelnetログインできるホストのIPアドレス（RSOアドレス。RSO=Remote Security Officer）を削除する。
セキュリティーモードでは、RSOとして登録したアドレス範囲外からはSecurity Officer権限でのTelnetログインができない。

パラメーター

IP: RSOアドレスのベースアドレス（IPv4）、ベースアドレス（IPv6）＋プレフィックス長、または、アドレス範囲（IPv4/IPv6）。

関連コマンド

ADD USER RSO
DISABLE USER RSO
ENABLE USER RSO
SHOW USER RSO

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L