[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW PING

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`SHOW PING`

PINGコマンドのデフォルト設定、および、実行中あるいは前回のPingに関する情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ping

    Ping Information
    --------------------------------------------------------------------------------
    Defaults:
      Type .......................... -
      Source ........................ Undefined
      Destination ................... Undefined
      Number of packets ............. 5
      Size of packets (bytes) ....... 24
      Timeout (seconds) ............. 1
      Delay (seconds) ............... 1
      Data pattern .................. Not set
      Type of service ............... 0
      Direct output to screen ....... Yes

    Current:
      Type .......................... IP
      Source ........................ 172.16.28.160
      Destination ................... 172.16.28.1
      Number of packets ............. 5
      Size of packets (bytes) ....... 24
      Timeout (seconds) ............. 1
      Delay (seconds) ............... 1
      Data pattern .................. Not set
      Type of service ............... 0
      Direct output to screen ....... Yes

    Results:
      Ping in progress .............. No
      Packets sent .................. 5
      Packets received .............. 5
      Round trip time minimum (ms) .. 0
      Round trip time average (ms) .. 0
      Round trip time maximum (ms) .. 0
      Last message .................. Finished successfully
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Type | ネットワーク層プロトコル（IPまたはIPv6）
Source | Pingパケットの始点IPアドレス
Destination | Pingパケットの終点IPアドレスまたはホスト名
Number of packets | 送信パケット数
Size of packets (bytes) | Pingパケットのデータサイズ（バイト）
Timeout (seconds) | タイムアウト（秒）
Delay (seconds) | パケット送信間隔（秒）
Data pattern | データ部分のバイナリーパターン（4バイト）
Type of service | PingパケットのTOS値
Direct output to screen | 結果を端末画面に出力するかどうか
Ping in progress | 現在Pingを実行中かどうか
Packets sent | 送信パケット数
Packets received | 受信パケット数
Round trip time minimum (ms) | 最小往復時間（ミリ秒）
Round trip time average (ms) | 平均往復時間（ミリ秒）
Round trip time maximum (ms) | 最大往復時間（ミリ秒）
Last message | 前回PINGコマンドを実行したときのメッセージ

関連コマンド

PING
SET PING
STOP PING

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L