[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE DHCPSNOOPING LOG

カテゴリー：スイッチング / DHCP Snooping

`ENABLE DHCPSNOOPING LOG=ARPSECURITY`

DHCP Snoopingのログ機能を有効にする。デフォルトは無効。

パラメーター

LOG: ログに記録するイベントの種類。現時点ではARPSECURITYのみサポート。ARPSECURITYイベントは、ARPセキュリティー機能によってバインディングデータベース未登録の送信元からのARPパケットを破棄したときに発生する。

関連コマンド

DISABLE DHCPSNOOPING LOG
ENABLE DHCPSNOOPING
ENABLE DHCPSNOOPING ARPSECURITY
SHOW DHCPSNOOPING
SHOW LOG

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L