[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW CFLASH

カテゴリー：運用・管理 / 記憶装置とファイルシステム

`SHOW CFLASH`

コンパクトフラッシュ上のカレントディレクトリーおよびコンパクトフラッシュカードに関する情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show cflash

    Compact Flash
    --------------------------------------------------------------------------------
    Current Directory: \
            Number of files .................. 8
            Number of directories ............ 10
            Bytes used ....................... 2842

    Card Information:
            Hardware detected ............... Yes
            Serial Number.................... SST41202030000001318
            Size ............................ 125056 KB
            Used ............................ 14514 KB ( 31 files)
            Free ............................ 110542 KB
            Global State .................... None
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Current Directory | カレントディレクトリー
Number of files | カレントディレクトリーにあるファイルの数
Number of directories | カレントディレクトリーにあるサブディレクトリーの数
Bytes used | カレントディレクトリーにあるファイルの総サイズ（バイト）
Card Informationセクション | コンパクトフラッシュカードに関する情報が表示される
Hardware detected | コンパクトフラッシュカードが挿入されていることを検出しているかどうか。検出時はYesと表示される。検出しているが使用できない無効なカードの場合はYes (Invalid）と表示される。未検出時はNoと表示される
Serial Number | コンパクトフラッシュカードのシリアル番号
Size | コンパクトフラッシュカードの容量
Used | コンパクトフラッシュカードの使用容量（ファイル総数）
Free | コンパクトフラッシュカードの空き容量
Global State | コンパクトフラッシュカードに対して実行中の処理。None、Reading、Writing、Loading、Testing、Erasingがある

関連コマンド

SET CFLASH DIR
SHOW CFLASH FILE

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L