[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW CFLASH COUNTERS

カテゴリー：運用・管理 / 記憶装置とファイルシステム

`SHOW CFLASH COUNTERS`

コンパクトフラッシュに関する統計カウンターを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show cflash counters

    Compact Flash Counters

            Sucessful operations ................. 9
            Read Errors .......................... 0
            Write Errors ......................... 0
            Bad Clusters ......................... 0
            Incomplete Clusters .................. 0
            Hardware Errors ...................... 0
            FAT entries not found ................ 0
            Sectors out of range ................. 0
            Operations retried ................... 0

表 1
Sucessful operations | 正常終了した処理の回数
Read Errors | 読み取りエラーの回数
Write Errors | 書き込みエラーの回数
Bad Clusters | 不良クラスターの数
Incomplete Clusters | 不完全なクラスターチェインの数
Hardware Errors | ハードウェア（コンパクトフラッシュカード）エラーの数
FAT entries not found | FATエントリーが見つからなかった回数
Sectors out of range | 有効範囲外のセクターに対するアクセス試行回数
Operations retried | 再試行した処理の回数

関連コマンド

SHOW CFLASH
SHOW CFLASH FILE

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L