[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# RESET ASYN COUNTERS

カテゴリー：運用・管理 / 非同期ポート

`RESET ASYN[=asyn-number] COUNTER[={DIAGNOSTIC|INTERFACE|RS232}]`

asyn-number: 非同期ポート番号（0）

非同期ポートのMIBカウンターをリセットする。

パラメーター

ASYN: 非同期ポート番号。省略時はコマンドを入力したポートが対象となる。

COUNTER: MIBカウンターを指定する。省略時はすべてのカウンターが対象となる。

関連コマンド

RESET ASYN
RESET ASYN HISTORY
SHOW ASYN

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L