[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW DHCPSNOOPING COUNTER

カテゴリー：スイッチング / DHCP Snooping

`SHOW DHCPSNOOPING COUNTER`

DHCP Snoopingの統計情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show dhcpsnooping counter

    DHCP Snooping Counters
    ---------------------------------------------------------------------------

    DHCP Snooping
      InPackets ...................... 16
      InBootpRequests ................ 14
      InBootpReplies .................. 2
      InDiscards ...................... 0

    ARP Security
      InPackets ....................... 6
      InDiscards ...................... 3
        NoLease ....................... 3
        Invalid ....................... 0

    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
DHCP Snoopingセクション
InPackets | 受信したDHCP/BOOTPパケットの総数
InBootpRequests | 受信したDHCP/BOOTP要求パケットの数
InBootpReplies | 受信したDHCP/BOOTP応答パケットの数
InDiscards | 受信後破棄したDHCP/BOOTPパケットの数
ARP Securityセクション
InPackets | 受信したARPパケットの総数
InDiscards | 受信後破棄したARPパケットの総数
NoLease | 上記「受信後破棄したARPパケットの総数」のうち、DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）未登録のため破棄したものの数
Invalid | 上記「受信後破棄したARPパケットの総数」のうち、パケットフォーマット不正のため破棄したものの数

関連コマンド

ENABLE DHCPSNOOPING
ENABLE DHCPSNOOPING ARPSECURITY
RESET DHCPSNOOPING COUNTER

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L