[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DESTROY QOS RED

カテゴリー：スイッチング / QoS

`DESTROY QOS RED={red-list|ALL}`

red-list: REDカーブセット番号（2〜4。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

RED（Random Early Detection/Discard）カーブセットを削除する。

パラメーター

RED: REDカーブセット番号。1はデフォルトのREDカーブセットが使っているため指定できない。また、スイッチポートに割り当てられているREDカーブセットは削除できない。

関連コマンド

CREATE QOS RED
SET QOS PORT
SET QOS RED
SHOW QOS RED

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L