[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE SWITCH TRUNK

カテゴリー：スイッチング / ポート

`DELETE SWITCH TRUNK=trunk PORT={port-list|ALL}`

trunk: トランクグループ名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）
port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

トランクグループからポートを削除する。

パラメーター

TRUNK: トランクグループ名

PORT: 削除するポートの一覧。ALLを指定した場合は所属するすべてのポートが削除される。

関連コマンド

ADD SWITCH TRUNK
CREATE SWITCH TRUNK
DESTROY SWITCH TRUNK
SET SWITCH TRUNK
SHOW SWITCH TRUNK

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L