[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW ASYN HISTORY

カテゴリー：運用・管理 / 非同期ポート

`SHOW ASYN[=asyn-number|ALL] HISTORY`

asyn-number: 非同期ポート番号（0）

非同期ポートのコマンド履歴を表示する。
コマンド履歴の表示後、「Enter command number:」のプロンプトが表示される。ここでコマンド番号を入力してEnterを押すと、通常のプロンプトに該当コマンドラインが表示された状態となる。単にEnterを押すと、通常のプロンプトに戻る。

パラメーター

ASYN: 非同期ポート番号。省略時はコマンドを入力したポートが対象となる。また、ALLを指定した場合は、すべての非同期ポートに関する情報が表示される。USER（一般ユーザー）権限のポートから本コマンドを実行するときは、ポート番号を指定することはできず、コマンドを入力したポートの情報だけが表示される。

関連コマンド

RESET ASYN
RESET ASYN COUNTERS
RESET ASYN HISTORY
SET ASYN
SET MANAGER ASYN
SET TTY
SHOW TTY

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L