[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE BOOTP RELAY OPTION82

カテゴリー：IP / DHCP/BOOTPリレー

`DISABLE BOOTP RELAY OPTION82`

リレーエージェント情報オプション（オプションコード82）の付加・検査・削除を無効にする。デフォルトは無効。

関連コマンド

ENABLE BOOTP RELAY OPTION82

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC951, BOOTSTRAP PROTOCOL (BOOTP)
RFC1542, Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
RFC2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions
RFC3046, DHCP Relay Agent Information Option

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L