[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SET MANAGER ASYN

カテゴリー：運用・管理 / セキュリティー

`SET MANAGER ASYN={asyn-number|NONE}`

asyn-number: 非同期ポート番号（0）

指定した非同期ポートをマネージャーポートに設定する。
マネージャーポートは、ログインせずにMANAGER（管理者）権限を得られるポート（SET ASYNコマンドのSECUREパラメーターがOFFのポート）。マネージャーポートは1つしか設定できない。

パラメーター

ASYN: 非同期ポート番号。指定したポートがマネージャーポートになる。すでに他のポートがマネージャーポートに設定されていた場合、そのポートはマネージャーポートでなくなる（セキュアモードがオンになる）。NONEを指定した場合、マネージャーポートは存在しなくなる。

関連コマンド

LOGIN
SET ASYN
SHOW MANAGER ASYN

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L