[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE SWITCH PORT AUTOMDI

カテゴリー：スイッチング / ポート

`DISABLE SWITCH PORT={port-list|ALL} AUTOMDI`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定したスイッチポートでMDI/MDI-X自動切替を無効にする。デフォルトは有効。
本コマンドでMDI/MDI-X自動切替を無効にした直後、スイッチポートはMDI-Xになる（SET SWITCH PORTコマンドのPOLARITYパラメーターで変更可能）。

パラメーター

PORT: ポート番号

関連コマンド

ENABLE SWITCH PORT AUTOMDI
SET SWITCH PORT
SHOW SWITCH PORT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L