[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE LOG RECEIVE

カテゴリー：運用・管理 / ログ

`DELETE LOG RECEIVE={ipadd|ANY}`

ipadd: IPアドレス

ログ受信テーブルからエントリーを削除する。

パラメーター

RECEIVE: 削除するホストまたはネットワークのIPアドレスを指定する。ANYと0.0.0.0はすべてのIPアドレスに対するエントリーを示す。

例

``■ IPアドレス192.168.1.1の機器からのログメッセージ受信を停止する。
`DELETE LOG RECEIVE=192.168.1.1`

関連コマンド

ADD LOG RECEIVE
SET LOG RECEIVE
SHOW LOG RECEIVE

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L