[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# PURGE PIM6

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / PIM
備考：IPv6アクセラレーターボード AT-ACC01（および拡張メインメモリー AT-SD256A-001）が必要

`PURGE PIM6`

PIM6の設定情報、動作情報をすべて削除し、PIM6モジュールを無効にする。

備考・注意事項

ランタイムメモリー上にあるPIM6関連の設定がすべて削除されるため、運用中のシステムで本コマンドを実行するときは十分に注意すること。

関連コマンド

DELETE PIM6 BSRCANDIDATE
DELETE PIM6 INTERFACE
DELETE PIM6 RPCANDIDATE
DISABLE PIM6
RESET PIM6 INTERFACE
SHOW PIM6

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L