[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DELETE SWITCH FILTER

カテゴリー：スイッチング / フォワーディングデータベース

`DELETE SWITCH FILTER PORT=port-number ENTRY=entry-list`

port-number: スイッチポート番号（1〜）
entry-list: エントリー番号（0〜319。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

フォワーディングデータベース（FDB）からスタティックエントリー（スイッチフィルター）を削除する。
エントリーを削除すると、後続のエントリー番号が1つずつ前にずれるので注意。

パラメーター

PORT: 該当エントリーの出力ポート

ENTRY: エントリー番号。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。エントリー番号は可変なので、必ずSHOW SWITCH FILTERコマンドで確認してから指定すること。

例

``■ ポート2のスタティックエントリー2、4、5、6、7番を削除する。
`DELETE SWITCH FILTER PORT=2 ENTRY=2,4-7`

関連コマンド

ADD SWITCH FILTER
SHOW SWITCH FILTER

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L