[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# MAIL

カテゴリー：運用・管理 / メール送信

`MAIL TO=email-addr {FILE=filename|MESSAGE=string} [SUBJECT=string] [ETRN=domain-name]`

email-addr: 電子メールアドレス
filename: ファイル名（[device:]filename.extの形式。device:省略時はflash:と見なされる）
domain-name: ドメイン名
string: 文字列（1〜131文字）

指定アドレスに電子メールを送る。
事前にSET MAILコマンドで自ホスト名を設定しておく必要がある。

パラメーター

TO: 宛先メールアドレス。user@domain.comの形式かuser@[192.168.100.5]の形式で指定する。前者の場合はDNSサーバーの設定も必要（ADD IP DNSコマンド）。後者のIPアドレスは宛先ドメインのメールエクスチェンジャー（MX）。

FILE: テキストファイル名。メール本文として送信される。MESSAGEと同時に指定することはできない。

MESSAGE: メール本文の文字列。FILEと同時に指定することはできない。

SUBJECT: メールのタイトル

ETRN: TOで指定したメールサーバーに対し、ETRNで指定したドメイン宛のメールをすべてキューから送出するよう要求する。

例

``■ admin@example.comにメールを送る。
`MAIL TO=admin@example.com SUBJECT="test" MESSAGE="This is a test."`

備考・注意事項

user@domain.comの形式でアドレスを指定した場合は、DNSを使って宛先ドメイン（domain.com）のMXレコードを検索し、メールエクスチェンジャーに直接メールを送信する。そのため、宛先ドメインのMXレコードを引けない環境ではメールを送ることができない。ただし、その場合でもメールエクスチェンジャーのIPアドレスがわかっていれば、user@[ipaddress]の形式でアドレスを指定することにより送信可能。

関連コマンド

ADD IP DNS
DELETE MAIL
SET MAIL
SHOW MAIL

参考

RFC821, SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL
RFC822, STANDARD FOR THE FORMAT OF ARPA INTERNET TEXT MESSAGES
RFC1985, SMTP Service Extension for Remote Message Queue Starting

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L