[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP FILTER

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-09 が必要

`SHOW IP FILTER[=filter-id]`

filter-id: フィルター番号（300〜399）

プレフィックスフィルターの内容を表示する。
どのBGPピアとの通信にフィルターが適用されているかは、SHOW BGP PEERコマンドで確認する。
また、BGP-4経路をOSPFに取り込むときにどのフィルターが使用されているかは、SHOW OSPFコマンドで確認する。

パラメーター

FILTER: フィルター番号（300〜399）。0〜299は使用できないので注意。無指定時はすべてのフィルターを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip filter

    IP Filters
    --------------------------------------------------------------------------------
    No. Ent. Source Port   Source Address    Source Mask      Session           Size
             Dest. Port    Dest. Address     Dest. Mask       Prot.(T/C)     Options
             Type          Act/Pol/Pri       Logging                         Matches
    --------------------------------------------------------------------------------
    300   1  ---           192.168.200.0     255.255.255.0    ---                Any
             ---           Any               Any              Any                Any
             General       Include           Off                                   0

         Requests: 0            Passes: 0            Fails: 0
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
No. | フィルター番号
Ent. | フィルターエントリー番号
Source Port | 未使用
Source Address | ネットワークアドレス
Source Mask | ネットワークアドレスに適用するネットマスク
Session | 未使用
Size | 未使用
Dest. Port | 未使用
Dest. Address | 未使用
Dest. Mask | 未使用
Prot. (T/C) | 未使用
Options | 未使用
Type | 未使用
Act/Pol/Pri | マッチしたプレフィックスに適用するアクション。Exclude（破棄）かInclude（許可）
Logging | 未使用
Matches | このエントリーにマッチしたプレフィックスの数
Requests | このフィルターと照合したプレフィックスの数
Passes | このフィルターによって通過が許可されたプレフィックスの数
Fails | このフィルターによって通過を拒否されたプレフィックスの数

関連コマンド

ADD BGP PEER
ADD IP FILTER
DELETE IP FILTER
SET BGP PEER
SET IP FILTER
SET OSPF
SHOW BGP PEER
SHOW OSPF

参考

RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L