[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# DESTROY SWITCH TRUNK

カテゴリー：スイッチング / ポート

`DESTROY SWITCH TRUNK=trunk`

trunk: トランクグループ名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

トランクグループを削除する。
所属ポートがある場合は削除できない。その場合は、DELETE SWITCH TRUNKコマンドでポートをすべて削除してから、本コマンドを実行すること。

パラメーター

TRUNK: トランクグループ名

関連コマンド

ADD SWITCH TRUNK
CREATE SWITCH TRUNK
DELETE SWITCH TRUNK
SET SWITCH TRUNK
SHOW SWITCH TRUNK

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L