[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE VRRP DEBUG

カテゴリー：VRRP / 一般コマンド

`ENABLE VRRP={vr-identifier|ALL} DEBUG`

vr-identifier: バーチャルルーターID（VRID。1〜255）

バーチャルルーターのデバッグ機能を有効にする。デフォルトは無効。

パラメーター

VRRP: バーチャルルーターID。ALLを指定した場合は、すべてのバーチャルルーターについてデバッグ機能をオンにする。

備考・注意事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

関連コマンド

DISABLE VRRP DEBUG
SHOW VRRP

参考

RFC2338, Virtual Router Redundancy Protocol

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L