[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SESSIONS

カテゴリー：運用・管理 / ターミナルサービス

`SHOW SESSIONS`

現在のログインセッション（コンソールセッション、Telnetセッション）で利用可能な5つの仮想端末セッション（他ポートへの接続や他ホストへのTelnet）の状態を表示する。
セッションスロットごとに、非同期ポート番号（CONNECT PORT）、IPアドレス（TELNET ipadd）、ホスト名（TELNET hostname）、not connected（未接続）のいずれかの情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show sessions

    Session information for Telnet 1

    session 1 connected to Port 1
    session 2 connected to NBSD
    session 3 connected to 192.168.1.8
    session 4 not connected
    session 5 not connected

関連コマンド

CONNECT PORT
DISCONNECT
RECONNECT

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L