[index] CentreCOM 8948XL コマンドリファレンス 2.9

# HELP

カテゴリー：運用・管理 / システム

`HELP [topic]`

topic: ヘルプトピック

オンラインヘルプを表示する。
使用するヘルプファイルはSET HELPコマンドで変更できる。また、現在使用しているヘルプファイルはSHOW SYSTEMコマンドで確認できる。

入力・出力・画面例

    Manager > help

              CentreCOM 8948XL オンラインヘルプ - V2.7 Rev.00 2005/05/10

      This online help is written in Japanese (Shift-JIS).

      ヘルプは次のトピックを説明しています。
      入力は大文字の部分だけでかまいません（"HELP OPERATION" は "H O"と省略可）。
      (*マーク付きの機能は IPv6 アクセラレーターボードが必要です)

        Help Operation         運用・管理
        Help Switch            スイッチング
        Help IP                IP
        Help IPV6            * IPv6
        Help IPMulticast       IPマルチキャスト
        Help IPV6Mu            IPv6マルチキャスト
        Help Vrrp              VRRP
        Help Dhcp              DHCPサーバー

        Help Keybind           キーバインド

    Manager > help switch

              CentreCOM 8948XL オンラインヘルプ - V2.7 Rev.00 2005/05/10

    スイッチング
      (*マーク付きの機能は IPv6 アクセラレーターボードが必要です)

        Help Switch General                    一般コマンド
        Help Switch PORT                       ポート
        Help Switch Vlan                       バーチャルLAN
        Help Switch Stp                        スパニングツリープロトコル
        Help Switch Fdb                        フォワーディングデータベース
        Help Switch Classifier                 クラシファイア
        Help Switch Qos                        QoS
        Help Switch Hwfilter                   ハードウェアパケットフィルター
        Help Switch Accelhwfilter            * IPv6ハードウェアパケットフィルター
        Help Switch PORTAuth                   802.1X認証

    Manager > help switch hwfilter

              CentreCOM 8948XL オンラインヘルプ - V2.7 Rev.00 2005/05/10

    スイッチング / ハードウェアパケットフィルター

        ADD SWITCH HWFILTER[=filter-id] CLASSIFIER=rule-id ACTION={FORWARD|
          DISCARD|SETL2QOS} [L2QOSQUEUE=0..7]
        DELETE SWITCH HWFILTER=filter-list
        SHOW SWITCH HWFILTER[=filter-list]

例

``■ オンラインヘルプのトップページを見る
`HELP
` ■ オンラインヘルプのIPの項目を見る
`HELP IP`

関連コマンド

SET HELP
SHOW SYSTEM

(C) 2004 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0021-12 Rev.L